void main() {

TRISB=0x00;

PORTB=0x00;

while(1){

portb.f0=0xff;

delay\_ms(1000);

portb.f0=0x00;

delay\_ms(1000);

}

}